**Što je hotspot?**

**Hotspot** je engleski naziv za **bežične lokalne računalne mreže** **postavljene na javno dostupnim lokacijama**, **putem kojih korisnici mogu da pristupaju Internetu koristeći Wi-Fi laptop računala ili druge uređaje sa Wi-Fi mogućnostima.**

Hotspot se još zove i **čvorište na koji se spajaju svi ostali korisnici**. Ako je mreža osigurana ona će tražiti WEP ili noviji WPA-2 ključ.  
**Ako je hotspot slobodan** onda nema nikakvih ograničenja za spajanje (**ne traži se lozinka**).

**Gdje se hotspot nalazi?**

**Hotspot lokacije** najčešće se nalaze u kafićima, hotelima, zračnim lukama, marinama, željezničkim stanicama, kongresnim centrima i drugim javnim mjestima.

Kompanije i sveučilišta često uvode hotspot-ove kako bi svojim posjetiocima i gostima **ponudili bežični pristup Internetu.**

Ovakve usluge su ponekad dostupne i u avionima, vlakovima i brodovima.

Hotspot lokacije mogu se naći **na mnogim javnim mjestima** u tehnološki razvijenim zemljama.

**Navedeno je nekoliko tipičnih mjesta** gdje se mogu naći   
Wi-Fi hotspot mreže:

* kafići, restorani i barovi
* hoteli, moteli i gostionice
* knjižare i biblioteke
* prijemni holovi
* zračne luke
* marine
* avioni
* klubovi i organizacije



**Kako je nastao naziv hotspot?**

Sam termin Wi-Fi u opticaj je uvela **Wi-Fi Alliance**, da bi opisala proizvode za lokalne bežične računalne mreže koji su bazirani na IEEE 802.11 standardima.

**Kako se spojiti na hot sport?**

* uključite Wi-Fi HotSpot na svom mobilnom uređaju ili računalu
* povežite se na bežičnu mrežu i - spojeni ste!
* ako treba nastavite sljedeće:
  + pokrenite internetski pretraživač npr. Google i pozovite bilo koju internetsku stranicu
  + potražite početnu bilo koju web stranicu
  + upišite svoje korisničke podatke i spojeni ste!

Spajanje na hotspot je najčešće vrlo jednostavno.

**Našim mobilnim uređajem možemo se spojiti na Wi-Fi mrežu, ali i naš mobilni uređaj može postati i Wi-Fi hotspot (pristupna točka), tj. može dijeliti mobilnu vezu drugim uređajima.**